|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 配置 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 台式电脑 | **CPU：**≥Intel酷睿四核处理器 i5-7500（主频≥3.4GHz，缓存≥6M）  **主板：**Intel 200系列及以上芯片组  **内存：**≥8GB DDR4 2400MHz  **显卡、声卡：**高性能集成  **网卡：**集成千兆网卡  **硬盘：**≥1TB  **显示器：**≥21.5英寸，分辨率不低于1920x1080（显示器通过低蓝光认证并提供中文版认证证书附有二维码或官网链接可准确查询显示器型号）  接口：与显示器配套的VGA或HDMI接口具备PCI-E 16及PCI-E接口，并保证不少于一个原生PCI插槽；前面板有USB接口，机箱后≥3个USB 接口不少于一个PS/2接口  机箱：标准MATX机箱，顶置提手+电源开关键  **售后服务：**原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话，原厂三年硬盘不回收服务 | 联想启天M415 | 台 | 55 | 4950 | 272250 |
| 多媒体主机 | **CPU：**≥Intel酷睿四核处理器 i5-7500（主频≥3.4GHz，缓存≥6M）  **主板：**Intel 200系列及以上芯片组  **内存：**≥8GB DDR4 2400MHz  **显卡、声卡：**高性能集成  **网卡：**集成千兆网卡  **硬盘：**≥1TB  **机箱接口**：与显示器配套的VGA或HDMI接口具备PCI-E 16及PCI-E接口，并保证不少于一个原生PCI插槽；前面板有USB接口，机箱后≥3个USB 接口不少于一个PS/2接口  **机箱**：标准MATX机箱，顶置提手+电源开关键  **售后服务：**原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话，原厂三年硬盘不回收服务 | 联想启天M415 | 台 | 22 | 4250 | 93500 |
| 24口交换机 | **1、整机性能：**交换容量最小数值≥330Gbps、最大可扩展数值不少于3Tbps，包转发性能最大值不少于120Mpps；提供官网参数截图和查询链接；   1. 千兆以太网电口不少于24个，千兆SFP光口不少于4个；   3、路由功能：支持IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPFv2、OSPFv3动态路由协议；  4、 作为校园接入设备，需支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证功能，不会相互冲突、制约，满足校园网接入IPV6设计和准入认证部署；提供第三方权威机构的测试报告；  5、 稳定可靠性：因学校所在位置属于夏季雷雨高发期，为了提高设备的环境适应能力，延长使用寿命，交换机需要支持端口防雷并且防雷等级不少于8KV，提供官网参数介绍截图查询链接或者第三方权威机构的测试报告；  6、 工作环境：为了提高设备的环境适应能力，延长使用寿命，交换机在弱电井无空调的环境下工作温度范围支持0-50°，提供官网参数介绍截图和查询链接；  7、管理功能：支持SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP等管理功能 | 锐捷RG-S2928G-E | 台 | 1 | 7000 | 7000 |
| 普通交换机 | 背板带宽(Gbps) 48Gbps 包转发率 38.7Mbps  产品亮点 工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应  端口结构 模块化 端口数 26  端口类型 24个10/100/1000M电口，2个千兆光口 | 锐捷RG-NBS-1826GC | 台 | 2 | 1200 | 2400 |
| 综合布线 | 配线架、六类网线、网头、电源线、PVC线槽（部分钢槽）电源插座及其他相关线材 | \ | 批 | 1 |  | 15000 |
| 桌椅维护 | 按实际结算 | \ | 批 | 1 |  | 5200 |
| 合计 | 叁拾玖万伍千三佰伍拾元整 | | 395350 | | | |